四象限法分析本组project的优劣的详细结果：

与CANToolAPP实现蓝牙或USB串口通信；

根据app消息返回响应结果；

生成图形数据；

外围功能

必要需求

杀手功能

辅助需求

自动进行CAN信号解析测试，无需人工判断解析结果

通过定时器中断模拟CANTool向CAN总线定时发送数据的过程

CANTool向CANToolAPP发送递增信号验证信息传输的实时性